桂林市中医医院宣传统战科相机及配件采购项目

基本情况及采购需求
一、项目基本信息
（一）项目名称

桂林市中医医院宣传统战科相机及配件采购项目
（二）项目服务范围

桂林市中医医院所辖区域
二、项目采购需求

（一）服务内容

1.供应商负责按采购人要求提供本项目所列货物的供货、运输、装卸、搬运至指定地点、安装（如需要）、调试（如需要）、验收及售后服务等全部内容。

2.供应商所供货物应为全新、未使用过的合格产品，符合国家相关质量标准及行业相关规范要求。

3.供应商应按采购人规定的时间完成供货，具体供货时间、批次及数量以采购人通知为准。

4.供应商应提供货物配送服务，确保货物完好无损送达采购人指定地点。

5.供应商应提供不少于一年的质保期（自验收合格之日起计算），质保期内出现质量问题应免费维修或更换。

6.供应商应提供7×24小时售后服务响应，接到采购人通知后应在规定时间内响应并处理。

7.供应商应协助采购人完成货物清点、验收及资料归档等工作，并提供必要的使用说明及培训。

8.供应商应遵守采购人单位的管理规定，服从采购人现场管理要求。

（二）采购需求

1.采购明细及参数需求表如下：

	序号
	货物名称
	配置需求
	数量

	1
	相机机身
	1.传感器类型：全画幅背照式CMOS影像传感器。

2.高清摄像：搭载品牌最新一代旗舰级影像处理器，能显著提升图像处理速度。

3.有效像素：≥ 3200万像素。

4.接口：双卡槽设计，其中至少一个卡槽支持CFexpress Type A或CFexpress Type B高速存储卡。

5.液晶屏类型：配备4轴多角度翻转屏或全向翻转屏。

6.取景器类型：电子取景器（EVF），分辨率≥360万像素，支持100fps/120fps高刷新率模式。

7.标准ISO感光度：100-32000（可扩展至102400）。

8.连拍速度：机械快门下最高连拍速度≥10张/秒，且支持AF/AE追踪。

9.传感器尺寸：全画幅（约36×24mm）。

10.视频拍摄能力：支持8K（≥24p）或7K（RAW/MP4格式）视频内录；支持4K 60p全画幅无裁切录制；支持10-bit 4:2:2色深内录及专业Log模式。

11.防抖：具备机身5轴防抖系统，官方标称防抖补偿效果≥8.0级。

12.配套交付：全新原装单机身；配原装电池一块、原装充电器一个、原装宽幅肩带一条；及不少于1年的官方全国联保服务。
	1

	2
	相机备用电池
	配套相机的原装电池一块
	1

	3
	相机包
	单肩相机包一个，防水，要能收纳相机、镜头、电池、充电器等
	1

	4
	相机镜头24-105


	1.镜头类型：全画幅标准变焦镜头。

2.配套卡口：必须为所投相机品牌的原厂卡口，且与所投相机机身完全兼容。

3.焦距范围：包含 24mm 至 105mm 焦距。

4.光圈要求：最大光圈为 F4，且具备恒定光圈设计。

5.对焦与操控：具备静音自动对焦马达；具备镜身 AF/MF 快速切换开关。

6.品质等级：必须为该品牌官方高端专业系列，具备高光学素质与专业级防护性能。

7.防抖功能：具备镜头光学防抖系统。

8.配套交付：全新原装镜头；配原装前后镜头盖、原装遮光罩、UV镜（如有）、原装镜头袋/软包；及不少于1年的官方全国联保服务。
	1

	5
	相机镜头50定焦
	1.镜头类型：全画幅标准定焦镜头。

2.配套卡口：必须为所投相机品牌的原厂卡口，且与所投相机机身完全兼容。

3.焦距与光圈：焦距 50mm；最大光圈 F1.8（或更大，如 F1.4/F1.2 均可响应）。

4.对焦系统：具备自动对焦功能，采用步进马达（STM）或超声波马达（USM/SSM），支持全时手动对焦（AF/MF 切换）。

5.光圈叶片：采用圆形光圈设计（叶片数 ≥ 7片），确保背景虚化效果柔和自然。

6.最近对焦距离：≤ 0.45米（确保具备一定的近摄特写能力，如拍摄手部、医疗器械细节等）。

7.品质等级：必须为该品牌原厂全新镜头，严禁使用二手、翻新或第三方副厂镜头。

8.配套交付：全新原装镜头；配原装前后镜头盖、原装遮光罩（如有）、UV镜（如有）；及不少于1年的官方全国联保服务。
	1

	6
	相机三脚架
	1.材质：全碳纤维材质，轻便减震。

2.高度：最大工作高度（含升中轴）≥164cm，支持低角度拍摄。

3.结构：支持拆卸中轴，可快速转换为独脚架使用。

4.承重：安全承重≥8kg，确保相机镜头稳固不晃动。

5.云台：配备专业球形云台，支持360°全景旋转，兼容阿卡（Arca-Swiss）标准快装板。

6.拍摄角度：支持横拍、竖拍、俯拍、仰拍等多角度自由调节，适应各类复杂拍摄场景。

7.配套交付：全新原装三脚架（含云台）；配原装便携包；及不少于1年的官方质保服务。
	1

	7
	麦克风转接线
	麦克风转接线Type-c转接Type-c口，手机专用，适配安卓、苹果15及以上接口
	1

	8
	相机内存卡
	256GBSD存储卡V60以上等级，读速280MB/s，写速150MB/s
	1

	9
	相机闪光灯
	1.灯头调节能力：灯头具备高自由度调节能力，支持多角度跳闪及创意布光；向上旋转角度 ≥ 90°，向下旋转角度 ≥ 7°，向左/向右旋转角度均 ≥ 90°。

2.闪光指数：最大闪光指数 ≥ 60（ISO 100，200mm 覆盖范围，以米为单位）。

3.闪光覆盖范围：支持自动/手动变焦，覆盖范围需包含 24mm-200mm 焦段；配备内置广角散光板时，覆盖范围需达到 ≥ 14mm。

4.回电性能：采用高效回电电路，普通闪光回电时间 ≤ 1.7秒；快速闪光回电时间 ≤ 1.0秒（或支持外接专业电池盒以进一步缩短回电时间）。

5.自动对焦辅助：具备 LED 自动对焦辅助光功能，支持所投相机机身的自动对焦系统，有效辅助对焦范围 ≥ 0.6米。

6.无线引闪系统：内置 2.4GHz 无线电传输发送/接收功能；作为发送单元时，支持多灯组网控制及光比控制；支持后帘同步及高速同步（HSS）。

7.高级闪光功能：支持联动拍摄功能；具备闪光曝光记忆（FEM/FEL）功能，可快速切换自动测光与手动闪光模式。

8.配套与防护：必须为所投相机品牌的原厂原装闪光灯，与所投相机原厂卡口完全兼容；具备防尘防水滴（或防尘防潮）密封设计。配套9.交付：全新原装闪光灯、原装电池/充电器、正规增值税发票及不少于1年官方质保。
	1

	10
	相机稳定器
	1.防抖与调平系统：采用三轴机械增稳系统，有效抵消俯仰、横滚、平移三向抖动，且滑动轴臂需采用低摩擦复合材料（如特氟龙涂层或类似低摩擦材质），确保调平过程顺滑、精准。

2.横竖拍与形态转换：支持原生横竖拍切换功能，无需额外购买配件即可快速完成竖版构图。标配快拆三脚架，支持快速安装与拆卸。

3.操控与交互系统：机身需配备彩色触摸屏，支持参数设置与模式切换。具备自动轴锁功能（或支持快速手动锁定），在设备关机、休眠或转场状态下可锁定轴臂，提升收纳效率。支持通过摇杆或拨轮进行云台控制与相机变焦的一键切换。

4.续航与供电能力：标配电池续航时间 ≥ 9小时，充电时间 ≤ 2小时。

5.负载与兼容性：具备专业级负载能力，最大承重 ≥ 3千克，能够稳定承载主流微单/单反相机及中型电影机。

6.智能追踪与拓展：支持智能追踪模块（可外接或内置），可通过触控屏或APP框选目标，实现对人物、车辆等主体的自动跟随。支持低角度拍摄及提壶模式，且手柄具备云台/相机控制功能。

7.配套交付：全新原装稳定器主机；

8.配套附件需包含：充电头、原装收纳包、智能追踪模块、快拆三脚架、原装快装板及相机控制线等;及不少于1年的官方质保服务。
	1


（三）控制总价

本项目控制总价不超过39460元。
三、资质要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定；遵守《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规；依法在工商行政管理部门登记注册、具有法人资格及相关项目经营范围的单位。

（二）信誉要求

1.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标；

2.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）议价（响应）。本项目不接受联合体参与议价，不得转包、分包、外包。
