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附件：
A分标报价明细表
	序号
	品名
	技术参数
	单位
	年预计采购数量①
	生产厂家、品牌、型号
	综合单价（元）②
	单项合计（元）③=年预计采购数量①×综合单价②

	1
	1.55加膜镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	2
	1.55阻隔紫外线UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	3
	1.55非球面镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	150
	
	
	

	4
	1.55加硬非球面数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	5
	1.55加硬非球面UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	10
	
	
	

	6
	1.67加硬非球面数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	7
	1.67非球面加膜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	8
	1.67非球面UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	10
	
	
	

	9
	1.6加膜加硬
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	10
	1.6加硬非球面数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	11
	1.6加硬非球面UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	50
	
	
	

	12
	1.55非球耐磨防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统:智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技:双面阻隔 UV 紫外线。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	5
	
	
	

	13
	1.55加硬非球防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	14
	1.67非球防耐磨蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统:智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技:双面阻隔 UV 紫外线。
3、膜层：耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	15
	1.67加硬非球防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	16
	1.6加硬非球防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统:智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技:双面阻隔 UV 紫外线。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	17
	1.6非球耐磨防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	18
	1.55变色片
	1、 性能要求：
1、采用树脂材质。
2、智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。
3、膜层变色:变色均匀且稳定。
4、双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。
5、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	19
	1.55非球面变色片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。
3、膜层变色: 变色均匀且稳定。
4、双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。
5、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	20
	1.56非球面变色
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。
3、膜层变色: 变色均匀且稳定。
4、双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。
5、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	21
	1.60变色
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、智能感光:根据周边环境紫外线强度支持调节镜片颜色深浅。
3、膜层变色:变色均匀且稳定。
4、双面阻隔 UV 紫外线，减少紫外线反射入眼。
5、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	22
	1.55非球面膜片UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
	片
	20
	
	
	

	23
	1.55非球面数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	24
	1.55非球面UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	5
	
	
	

	25
	1.55数码非球面加膜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
	片
	100
	
	
	

	26
	1.55数码加膜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，球面设计。
2、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	5
	
	
	

	27
	1.67非球面数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	5
	
	
	

	28
	1.67非球面片UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-400度。
	片
	20
	
	
	

	29
	1.67非球面数码加膜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，球面设计。
2、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-400度。
	片
	20
	
	
	

	30
	1.6非球面数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	5
	
	
	

	31
	1.6数码球面加膜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，球面设计。
2、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	5
	
	
	

	32
	1.6非球面片UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	20
	
	
	

	33
	1.55非球加硬防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统:智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技:双面阻隔 UV 紫外线。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	34
	1.55非球防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	35
	1.67非球加硬防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统:智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技:双面阻隔 UV 紫外线。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+600度～-1600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	36
	1.67非球防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+600度～-1600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	37
	1.6非球加硬防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统:智能区分过滤蓝光，阻隔 UV 紫外线科技:双面阻隔 UV 紫外线。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	38
	1.6非球防蓝光
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、高能蓝光过滤系统：阻隔有害蓝光，透过有益蓝光。
3、膜层：过滤蓝光、耐磨损、阻隔 UV 紫外线、耐污、减少反光。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	39
	1.55非球面UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、视觉聚焦优化：支持光度优化，可缓解看近时眼部的压力。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	40
	1.6非球面UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面设计。
2、视觉聚焦优化：支持光度优化，可缓解看近时眼部的压力。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	41
	1.55舒缓UV
	1、 性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛紧张/疲劳。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	42
	1.55舒缓UV变色片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：阻隔 UV 紫外线/变色（灰）。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	43
	1.55舒缓数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	44
	1.67舒缓UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	45
	1.67舒缓数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	46
	1.6舒缓UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	47
	1.6舒缓数码防护镜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	48
	1.55舒缓
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	49
	1.55舒缓(变色)
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	50
	 1.67舒缓
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	51
	1.6舒缓
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、支持缓解眼睛疲劳。
3、膜层：阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	52
	1.55渐进变色片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	53
	1.55渐进变色片UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	54
	1.55渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	55
	1.55渐进UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	56
	1.55宽视内渐进变色片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。
	片
	1
	
	
	

	57
	1.55宽视内渐进变色片UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线、变色（灰）。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D~+3.00D；最小配镜高度17mm。
	片
	1
	
	
	

	58
	1.55宽视内渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D~+3.00D；最小配镜高度17mm。
	片
	1
	
	
	

	59
	1.55宽视内渐进UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。
	片
	1
	
	
	

	60
	1.55UV渐进 
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁:+100D、45～49岁:+1.50D、50～55岁:+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm(数码防护约为16mm)。
	片
	1
	
	
	

	61
	1.56 UV渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁:+100D、45～49岁:+1.50D、50～55岁:+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm(数码防护约为16mm)。
	片
	1
	
	
	

	62
	1.56 数码防护渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁:+100D、45～49岁:+1.50D、50～55岁:+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm(数码防护约为16mm)。
	片
	1
	
	
	

	63
	1.67渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	64
	1.67渐进UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	65
	1.67宽视内渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。
	片
	1
	
	
	

	66
	1.67宽视内渐进UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。
	片
	1
	
	
	

	67
	1.67 UV渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁:+100D、45～49岁:+1.50D、50～55岁:+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm（数码防护约为16mm）。
	片
	1
	
	
	

	68
	1.67 数码防护渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁:+100D、45～49岁:+1.50D、50～55岁:+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm(数码防护约为16mm)。
	片
	1
	
	
	

	69
	1.6渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	70
	1.6渐进UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度15mm。
	片
	1
	
	
	

	71
	1.6宽视内渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm
	片
	1
	
	
	

	72
	1.6宽视内渐进UV
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光:+100D～+3.00D；最小配镜高度17mm。
	片
	1
	
	
	

	73
	1.6 UV渐进 
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层：耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁:+100D、45～49岁:+1.50D、50～55岁:+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm(数码防护约为16mm)
	片
	1
	
	
	

	74
	1.6 数码防护渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质。
2、可定制的渐进片，短过渡通道，在近距离阅读时利用下加光区域；远用光区符合宽阔视野的要求。
3、膜层： 耐水洗、耐磨损、减少反光、耐污、阻隔 UV 紫外线。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度；镜片下加光38～44岁:+100D、45～49岁:+1.50D、50～55岁:+2.00D；最小配镜高度18mm/16mm(数码防护约为16mm)。
	片
	1
	
	
	

	75
	1.56防疲劳加硬镜片 非球防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 
二、光度范围：球镜0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	76
	1.56非球面加硬防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	77
	1.56非球面加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	100
	
	
	

	78
	1.56非球面耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	79
	1.56非球面耐磨防蓝光镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+300度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	80
	1.56非球面耐磨防蓝光阻隔 UV 紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+300度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	81
	1.56非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+300度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	82
	1.591防疲劳镜片非球防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	83
	1.591非球面宇宙  防蓝光
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	84
	1.591学生宇宙渐进片
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
3、采用波阵面技术
二、光度范围：球镜：+4.00度～-600度，柱镜： 0度～-200度，-25D散光无现片
	片
	1
	
	
	

	85
	1.60非球面加硬加膜镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	86
	1.60非球面耐磨加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	87
	1.60非球面防蓝光耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	88
	1.60非球面耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	89
	1.60非球面耐磨防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度 ，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	90
	1.67非球面加硬防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	91
	1.67非球面加硬耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	92
	1.67非球面镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	93
	1.67非球面耐磨加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	94
	1.67非球面耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	95
	1.67加硬非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜0度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	96
	1.67双非球面耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光双非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	97
	1.6非球面防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	98
	1.74非球面加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜-300度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	99
	1.74非球面耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+1000度  ～-1800，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	100
	防疲劳镜片1.56非球面防护型镜片
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	101
	防疲劳镜片1.56非球面舒缓型镜片
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360°全角度减少反光设计。
二、光度范围：球镜0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	102
	防疲劳镜片1.60非球面防护型镜片
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	103
	防疲劳镜片1.60非球面舒缓型镜片
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	104
	防疲劳镜片1.56加硬耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。
二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	105
	防疲劳1.56防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。
二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	106
	防疲劳镜片1.60加硬耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。
二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	107
	防疲劳镜片1.60非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。
二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	108
	学生专用镜片1.56非球面加硬镜片
	一、性能要求：
1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+300度～-600度
	片
	20
	
	
	

	109
	学生专用镜片1.56非球面耐磨镜片
	一、性能要求：
1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-600度
	片
	20
	
	
	

	110
	学生专用镜片1.60非球面加硬镜片
	一、性能要求：
1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-600度
	片
	1
	
	
	

	111
	学生专用镜片1.60非球面耐磨镜片
	一、性能要求：
1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-600度
	片
	1
	
	
	

	112
	学生专用镜片1.591片非球面加硬镜片
	1、 性能要求：
1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，其抗冲击性高于普通树脂镜片
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-600度
	片
	1
	
	
	

	113
	学生专用镜片1.591片非球面耐磨镜片
	一、性能要求：
1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-600度
	片
	1
	
	
	

	114
	1.591片非球面加硬镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	20
	
	
	

	115
	1.591片非球面耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	116
	1.50球面变色加硬镜片（变色为灰色）
	1、可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)，具有变色功能、退色至透明约 2 分钟；
2、对比敏感度提升；
3、光度范围：球镜+550度～-700度。柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	117
	1.56防疲劳镜片非球防蓝光防护型
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	118
	1.56防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	119
	1.56防疲劳镜片非球防蓝光增强型
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	120
	1.56防疲劳镜片非球防护型
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	121
	1.56加硬防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	122
	1.56加硬防疲劳镜片非球防蓝光增强型
	一、性能要求： 
1、镜片：支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳；适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	123
	1.56学生专用镜片防蓝光
	一、性能要求：
1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-800度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	124
	1.56非球面防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	125
	1.56非球面防蓝光定制片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	126
	1.56非球面 变色加硬镜片
	1、 可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)，颜色可选，具有变色功能：退色至透明约 2 分钟；
2、对比敏感度提升；
3、光度范围：球镜+600度～-800度。柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	127
	1.56非球面防蓝光耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	128
	1.56非球面加硬防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	129
	1.56学生标准型渐进加硬镜片
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用，采用波阵面技术。
3、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。
二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	130
	1.56学生标准型渐进防蓝光
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用，采用波阵面技术。
3、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。
二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	131
	1.56学生渐进片防蓝光
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔。
3、宽视野。
4、近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
5、采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。
6、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。
二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	132
	1.56学生渐进片加膜树脂片
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔，
3、宽视野。
4、近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
5、采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，
二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	133
	1.56球面防雾膜定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	134
	1.56球面防蓝光定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	135
	1.56成人渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	136
	1.56成人渐进片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	137
	1.56驾驶镜片
	一、性能要求： 
1、适合长时间驾驶的驾驶者或需要长时间使用电脑的工作者，防眩光，保持视觉，动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	138
	1.591学生标准型渐进防蓝光
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
3、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。
二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	139
	1.591学生标准型渐进
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔。
3、近用区加宽，要求适合阅读，要求适合写字或上网等近距离使用。
4、采用波阵面技术
二、光度范围：球镜：0度～-600度，柱镜： 0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	140
	1.591宇宙 片学生 渐进防蓝光
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔。
3、宽视野。
4、近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
5、采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。
6、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。
二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	141
	1.591宇宙片学生渐进片
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔。
3、宽视野。
4、近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
5、采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，
二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	142
	1.591宇宙片成人电脑片防雾膜
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	143
	1.591宇宙片成人电脑片加硬
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	144
	1.591宇宙片成人电脑片防蓝光
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	145
	1.591宇宙片成人渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。
2、采用双眼验光处方平衡技术。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	146
	1.591宇宙片成人渐进片驾驶镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。
2、采用双眼验光处方平衡技术。
4、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	147
	1.591成人渐进片加硬防雾
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	148
	1.591成人渐进片驾驶镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，可切换数码屏幕，具备更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	149
	1.591防疲劳镜片宇宙非球防蓝光防护型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	150
	1.591防疲劳镜片宇宙非球防蓝光舒缓型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	151
	1.591防疲劳镜片宇宙非球防蓝光增强型
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	152
	1.591镜片宇宙非球防蓝光防护型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	153
	1.591镜片宇宙非球防蓝光舒缓型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	154
	1.591镜片宇宙非球防蓝光增强型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	155
	1.591非球面宇宙防雾膜
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	156
	1.591非球面宇宙防蓝光
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	157
	1.591双非球面宇宙防雾膜
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光双非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	158
	1.591双非球面宇宙防蓝光
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光双非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	159
	1.591成人渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	160
	1.591成人渐进片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	161
	1.591青少年离焦近视防控镜片防蓝光
	一、性能要求： 
1、至少11圈高非球微透镜隐形分布在镜片上、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴的信号区，达到延缓近视加深的效果。
2、每圈星环之间有相对的单光区域，视物清 。
3、镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 
4、智能蓝光过滤技术符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准，适用于经常使用电子数码产品的青少年。
5、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 防蓝光
二、光度范围：球镜 0度～-1000度、柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	162
	1.591青少年离焦近视防控镜片加硬
	一、性能要求： 
1、11圈高非球微透镜隐形分布在镜片上、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。
2、每圈星环之间有相对的单光区域，视物清。
3、镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 
4、智能蓝光过滤技术符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准，适合更多使用电子数码产品的青少年。
5、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 防蓝光
二、光度范围：球镜 0度～-1000度、柱镜： 0度～-400度
	片
	80
	
	
	

	163
	1.591青少年离焦近视防控镜片加硬耐磨
	一、性能要求： 
1、11圈高非球微透镜隐形分布在镜片上、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。
2、每圈星环之间有相对的单光区域，视物清。
3、镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。 
4、智能蓝光过滤技术符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准，适合更多使用电子数码产品的青少年。
5、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。 防蓝光
二、光度范围：球镜 0度～-1000度、柱镜： 0度～-400度
	片
	20
	
	
	

	164
	1.591偏光片(茶)防雾膜
	一、性能要求： 
1、防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。
2、宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变茶并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	165
	1.591偏光片(茶)防蓝光
	一、性能要求： 
1、防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。
2、宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变茶并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	166
	1.591偏光片(变色)防雾膜
	一、性能要求： 
1、防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。
2、宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	167
	1.591偏光片(变色)防蓝光
	一、性能要求： 
1、防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。
2、宇宙片材质，比重轻，球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	168
	1.591防雾膜定制
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	169
	1.591加硬片定制
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、防尘。
二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	170
	1.591防蓝光加硬片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	171
	1.591学生专用镜片防蓝光
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	172
	1.5定制片防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	173
	1.5定制片加硬
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、防尘。
二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	174
	1.5定制片防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	175
	1.5定制片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	176
	1.5定制片耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	177
	1.5非球面加硬耐磨防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	178
	1.5非球面加硬定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、防尘。
二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	179
	1.5非球面防蓝光定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	180
	1.50学生标准型 渐进防蓝光
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用区加宽，阅读，写字或上网等近距离使用，波阵面技术。
5、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。
二、光度范围：球镜：0度～-600度、柱镜：0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	181
	1.50学生标准型渐进片 
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔。
3、近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
4、采用波阵面技术
二、光度范围：球镜：0度～-600度，柱镜： 0度～-400度、下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	182
	1.50学生防蓝光
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔。
3、宽视野。
4、近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
5、采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。
6、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光。
二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	183
	1.50学生渐进片
	一、性能要求 
1、渐进多焦镜片。
2、远用光平坦，近用视野宽阔。
3、宽视野。
4、近用区加宽，要求适合阅读，写字或上网等近距离使用。
5、采用波阵面技术看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后，
二、光度范围：球镜：0度～-800度。柱镜：0度～-400度，下加光：+1.50D/+2.00D
	片
	1
	
	
	

	184
	1.50普通防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	185
	1.50普通防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
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	1.50球面偏光(变色)防雾
	一、性能要求： 
1、防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。
2、球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
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	1.50球面偏光(变色)防蓝光
	一、性能要求： 
1、防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。
2、球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
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	1.50渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
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	1.5渐进片驾驶镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
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	1.5渐进片电脑片防雾膜
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	191
	1.5渐进片电脑片加硬
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
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	1.5渐进片电脑片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污。
二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
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	1.5渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
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	1.5渐进片驾驶镜片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
4、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
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	1.5成人渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
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	1.5成人渐进片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	197
	1.60非球面耐磨镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
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	1.60非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+400度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	199
	1.67防疲劳镜片非球防蓝光防护型（1）
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
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	1.67防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型（2）
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
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	1.67防疲劳镜片非球防蓝光增强型（3）
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
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	1.67防疲劳镜片非球防蓝光防护型
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
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	1.67防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
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	1.67防疲劳镜片非球防蓝光增强型
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
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	1.67非球面防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
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	1.67非球面防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
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	1.67非球面耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
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	1.67非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
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	1.67双非球面防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
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	1.67双非球面防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	211
	1.67渐进片电脑片防雾膜
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
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	1.67渐进片电脑片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
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	1.67渐进片电脑片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
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	1.67渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
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	1.67渐进片驾驶镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	216
	1.67学生专用镜片防蓝光定制片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1200度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	217
	1.67驾驶镜片 
	一、性能要求： 
1、适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	218
	1.6防疲劳镜片非球防蓝光防护型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	219
	1.6防疲劳镜片非球防蓝光舒缓型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	220
	1.6防疲劳镜片非球防蓝光增强型
	一、性能要求： 
1、镜片：适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	221
	1.6非球面定制片(RK)防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	222
	1.6非球面定制片(RK)加硬
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、防尘。
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	223
	1.6非球面定制片(RK)防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	224
	1.6学生专用镜片防蓝光
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	225
	1.6渐进片电脑片防雾膜
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	226
	1.6渐进片电脑片加硬
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	227
	1.6渐进片电脑片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	228
	1.6渐进片电脑片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
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	1.6成人渐进片防雾（8）
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	230
	1.6成人渐进片驾驶镜片（9）
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	231
	1.6成人渐进片防雾（1）
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	232
	1.6成人渐进片驾驶镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、通过双眼验光处方平衡技术，由远及近的视觉转换平顺。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶，也可选防雾膜层。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	233
	1.6成人渐进片防雾
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	234
	1.6成人渐进片防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符，提供视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近视觉过渡协调。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	235
	1.6驾驶镜片（1）
	一、性能要求： 
1、适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光；Drive360鹰眼系统，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	236
	1.6驾驶镜片（2）
	一、性能要求： 
1、适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光；Drive360鹰眼系统，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。采用波阵面技术优化高阶像差，获得高清视觉，数据优化设计。
二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	237
	1.74防疲劳镜片非球防蓝光（防护）
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	238
	1.74防疲劳镜片非球防蓝光（舒缓）
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	239
	1.74防疲劳镜片非球防蓝光（增强）
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	240
	1.74非球面防雾膜
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+1000度  ～-1800，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	241
	1.74非球面防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+1000度  ～-1800，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	242
	1.591成人渐进片电脑片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，基于使用者视觉行为进行全面优化。
2、切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	243
	防疲劳镜片1.56防护型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	244
	防疲劳镜片1.56舒缓型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	245
	防疲劳镜片1.56增强型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	246
	防疲劳镜片1.56非球面防护型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	247
	防疲劳镜片1.56非球面舒缓型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	248
	防疲劳镜片1.56非球面增强型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	249
	防疲劳镜片1.60防护型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	250
	防疲劳镜片1.60舒缓型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	251
	防疲劳镜片1.60增强型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	252
	防疲劳镜片1.60非球面防护型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	253
	防疲劳镜片1.60非球面舒缓型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	254
	防疲劳镜片1.60非球面增强型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合18～50岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	255
	防疲劳镜片1.67防护型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	256
	防疲劳镜片1.67舒缓型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	257
	防疲劳镜片1.67增强型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	258
	防疲劳镜片1.67非球面防护型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	259
	防疲劳镜片1.67非球面舒缓型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	260
	防疲劳镜片1.67非球面增强型防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	261
	防疲劳镜片1.56镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	262
	防疲劳镜片1.56防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	263
	防疲劳镜片1.56加硬镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	264
	防疲劳镜片1.56耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用， 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	265
	防疲劳镜片1.56耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	266
	防疲劳镜片1.56防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+500度～-800度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	267
	防疲劳镜片1.60耐磨片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	268
	防疲劳镜片1.60防紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	269
	防疲劳镜片1.60加硬镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+300度～-600度，柱镜：0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	270
	防疲劳镜片1.60耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用， 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	271
	防疲劳镜片1.60耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	272
	防疲劳镜片1.60防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	273
	防疲劳镜片1.67耐磨加硬镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	274
	防疲劳镜片1.67防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	275
	防疲劳镜片1.67加硬镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	276
	防疲劳镜片1.67耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	277
	防疲劳镜片1.67耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	278
	防疲劳镜片1.67防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	279
	防疲劳镜片1.74镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用。
二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	280
	防疲劳镜片1.74防紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	281
	防疲劳镜片1.74加硬镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	282
	防疲劳镜片1.74耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、耐油污、防尘，双面阻隔 UV 紫外线、减少反光、防紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用， 
二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	283
	防疲劳镜片1.74耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线、360°全角度减少反光设计。 
二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	284
	防疲劳镜片1.74防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、镜片支持缓解数码屏蓝光侵害以及频繁使用数码产品造成的视觉疲劳，适合12～40岁的人群。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、耐油污、防尘，防紫外线、防蓝光、双面阻隔 UV 紫外线、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合电子数码生活场景使用 ，360°全角度减少反光设计。  
二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	285
	非球面1.55镜片耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600。
	片
	20
	
	
	

	286
	非球面1.55镜片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600。
	片
	20
	
	
	

	287
	非球面1.55镜片耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、防蓝光。
二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600。
	片
	1
	
	
	

	288
	非球面1.67加硬耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	289
	非球面1.67防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-1200度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	290
	非球面奥米茄加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+18.50～+6.50，柱镜：0～-600。
	片
	1
	
	
	

	291
	非球面奥米茄耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+18.50～+6.50，柱镜：0～-600。
	片
	1
	
	
	

	292
	非球面1.74定制片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400。
	片
	1
	
	
	

	293
	非球面1.74定制片耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400。
	片
	1
	
	
	

	294
	非球面1.74定制片耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、防蓝光。
二、光度范围：球镜+10.00～-18.00，柱镜：0～-400。
	片
	1
	
	
	

	295
	非球面高感光1.59变色片防蓝光
	1、适用于高度光敏感或经常暴露在强光下的使用者，根据光线强度逐渐加深变色程度，阻隔室内和室外的强光；阻挡99%+UVA和UVB。
2、宇宙片材质，比重轻，高感光设计，室内镜片透明带有保护性变色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。
3、光度范围：球镜+800度～-1000度。柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	296
	非球面高感光1.59变色耐磨镜片
	1、适用于高度光敏感或经常暴露在强光下的使用者，根据光线强度逐渐加深变色程度，阻隔室内和室外的强光；阻挡99%+UVA和UVB。
2、宇宙片材质，比重轻，高感光设计，室内镜片透明带有保护性变色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。
3、光度范围：球镜+800度～-1000度。柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	297
	非球面1.60定制片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面阻隔 UV 紫外线。 
二、光度范围：球镜+900～-15.00，柱镜：0～-600。
	片
	1
	
	
	

	298
	非球面1.60定制片耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+900～-15.00，柱镜：0～-600。
	片
	1
	
	
	

	299
	非球面1.60定制片耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层特点：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、防蓝光。
二、光度范围：球镜+900～-15.00，柱镜：0～-600。
	片
	1
	
	
	

	300
	非球面1.591加硬镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	301
	非球面1.67加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	302
	非球面1.67耐磨加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	303
	非球面1.67耐磨防蓝光
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光非球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、防蓝光。
二、光度范围：球镜+800度～-1800度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	304
	非球面1.67耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	305
	非球面1.591加硬耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	306
	非球面1.591耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	307
	1.50普通耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-800度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	308
	1.50普通偏光片(变色)耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，防晒指数（E-SPF 25），减少反光、阻隔 UV 紫外线。
2、球面感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外紫外线强度变灰并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	309
	球面1.55镜片耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	310
	球面1.55镜片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	311
	渐进片 1.5加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	312
	渐进片1.5耐磨片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	313
	渐进片1.50防紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准 。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	314
	渐进片1.59加硬防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	315
	渐进片1.6加硬耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	316
	渐进片1.6耐磨片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	317
	渐进片1.60防蓝光耐磨
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	318
	渐进片1.67加硬片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	319
	渐进片1.67耐磨片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	320
	渐进片1.67非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、适合夜间驾驶、耐油污、防尘，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	321
	渐进片1.591加硬耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	322
	渐进片宇宙片耐磨片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	323
	渐进片1.5镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	324
	渐进片1.5耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	325
	渐进片1.50防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	326
	渐进片1.59防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	327
	渐进片1.6镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	328
	渐进片1.6耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	329
	渐进片1.60防紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶、符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	330
	渐进片1.67非球面加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+550度～-1200度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	331
	渐进片1.591加硬片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	332
	渐进片宇宙片耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，消减镜片的高阶像差，通过双眼验光处方平衡技术，使视觉转换平顺。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	333
	学生专用镜片1.56加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，提升暗光源下的成像敏锐度；双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-800度、柱镜：0度～-400度
	片
	20
	
	
	

	334
	学生专用镜片1.56耐磨镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-800度、柱镜：0度～-400度
	片
	20
	
	
	

	335
	学生专用镜片1.60加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	336
	学生专用镜片1.60耐磨镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	337
	学生专用镜片1.67加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1200度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	338
	学生专用镜片1.67耐磨镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+800度～-1200度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	339
	学生专用镜片宇宙片加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	340
	学生专用镜片宇宙片耐磨镜片
	一、性能要求：
1、采用全视高清技术，还原视物对比敏感度，双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，镜片为宇宙片，比重轻、具备抗冲击性，抗冲击性要求优于普通树脂镜片。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度、柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	341
	渐进片1.56加硬非球面镜片
	一、性能要求： 
膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：38-44岁：+100度D，45-49岁：+1.50D，50-55岁： +2.00D
	片
	20
	
	
	

	342
	渐进片1.5非球面防雾膜
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	343
	渐进片1.5非球面防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	344
	渐进片1.5非球面耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	345
	渐进片1.50非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	346
	渐进片1.56非球面防雾膜
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	347
	渐进片1.56非球面防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	348
	渐进片1.56非球面耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	349
	渐进片1.56非球面加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	350
	渐进片1.56非球面防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	351
	渐进片非球面1.5加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	352
	渐进片非球面1.6防雾膜
	一、性能要求： 
1、渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	353
	渐进片非球面1.6防蓝光
	一、性能要求： 
1、渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	354
	渐进片非球面1.6耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	355
	渐进片1.60防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	356
	渐进片1.67防雾膜
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	357
	渐进1.67防蓝光片
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	358
	渐进片1.67耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	359
	渐进1.67加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	360
	渐进片1.67防蓝光紫外线
	一、性能要求： 
1、渐进片，近≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	361
	渐进1.6加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，≥500种头部位置切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	362
	渐进片1.591防雾膜
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘，防雾膜层。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	363
	渐进片1.591防蓝光
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	364
	渐进片1.591耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	365
	渐进片1.591加硬镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，渐进片，≥500种头部位置自如切换，保持敏锐的视觉，拓展46%的有效视觉区域，成像稳定，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	366
	渐进片1.50防蓝光
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	367
	渐进片1.50加硬镜片
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	368
	渐进片1.56防蓝光
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	369
	渐进片   1.56加硬镜片
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+350度～-400度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	370
	渐进片1.59防蓝光
	1、宇宙片材质，比重轻，根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。 2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	371
	渐进片1.59加硬镜片
	1、宇宙片材质，比重轻，根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	372
	渐进片1.60防蓝光
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	373
	渐进片1.60加硬镜片
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	374
	渐进片1.67防蓝光
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	375
	渐进片1.67加硬镜片
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	376
	渐进片1.74防蓝光
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、 产品性能符合国家标准 GB/T 38120-2019《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》规范、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	377
	渐进片1.74加硬镜片
	1、根据人体生理特点设计，≥15种基础设计，可提供个性化验光处方优化，拓展≥46%有效视觉区域，由远及近视觉平顺。                                         2、光度范围：球镜：+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
	片
	1
	
	
	

	378
	成人渐进片电脑片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度、下加光： +100度D～+2.50D
	片
	1
	
	
	

	379
	成人渐进片新程加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符。视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，依据下加光进行设计：依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。
2、由远及近的视觉和谐。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：+100度D
	片
	1
	
	
	

	380
	1.591青少年离焦近视管理镜片
	一、性能要求： 
1、采用全新H.A.L.T技术，隐形分布在至少11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，产生延缓眼轴的信号区，实现延缓近视加深的效果。
2、通过单光镜片表面进行矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间有相对的单光区域，视物清。
3、镜片为宇宙片，比重轻。 
4、360°全角度减少反光技术，阻隔来自正面和侧后方的反射光线；高耐受技术，耐污、耐刮；双面阻隔 UV 紫外线，高密度表面技术，易清洁、耐污和疏水性，适合青少年。
二、光度范围：球镜 +200度～-1200度  、柱镜： 0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	381
	1.591偏光片(茶)耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、适合经常处于强光和反射光环境的使用者，根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，室内透明略带保护色，室外变色。
2、车内激活变色不偏光，阻挡99%+UVA和UVB。
3、球面设计，室内镜片透明略带保护色，室外紫外线强度变茶色并加深。
4、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	382
	1.591 偏光片(变色)耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、适合经常处于强光和反射光环境的使用者，根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，室内透明略带保护色，室外变色。
2、车内激活变色不偏光，阻挡99%+UVA和UVB。
3、球面设计，室内镜片透明略带保护色，室外紫外线强度变灰并加深。
4、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	383
	1.591片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	384
	1.591片耐磨镜片
	一、性能要求： 
1、宇宙片材质，比重轻，单光球面设计。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	385
	渐进片1.5加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+350度～-400度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	386
	渐进片1.56加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+500度～-900度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	387
	渐进片1.6加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	388
	渐进片宇宙片加硬镜片
	一、性能要求： 
1、渐进片，远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符；视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布，由远及近的视觉和谐。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘。
二、光度范围：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。
	片
	1
	
	
	

	389
	1.591驾驶镜片非球面变色(变色)
	一、性能要求： 
1、适合长时间驾驶的驾驶者或需要长时间使用电脑的工作者，防眩光，保持视觉，动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉，宇宙片材质，比重轻，非球面高感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。
2、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘、适合夜间驾驶。
二、光度范围：球镜+500度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	390
	1.591驾驶镜片变色(变色)
	一、性能要求： 
1、适合长时间驾驶的驾驶者或长时间使用电脑的工作者，免受眩光干扰，搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光；Drive360鹰眼系统，提升视觉敏感度和动态视觉，且拓展视野宽度、动态捕捉，提升视觉融像能力、提升动态视觉。
2、宇宙片材质，非球面高感光设计，室内镜片透明带有保护色，室外根据紫外线强度变灰并加深。
3、膜层要求：易清洁、减少反光、双面防紫外、耐油污、防尘 。
二、光度范围：球镜+500度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	391
	1.50非球面镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理
二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	392
	1.56悦系列非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤
二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	393
	1.56易洁非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	394
	1.60易洁非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+500度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	395
	1.56非球面易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	396
	1.60非球面易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	397
	1.67非球面易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	398
	1.56非球面高透镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	399
	1.60非球面高透镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	400
	1.67非球面高透镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜0.00度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	401
	1.67非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	402
	1.67易洁非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+500度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	403
	1.737非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜-300度～-1200度  ，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	404
	1.737非球面加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜-300度～-1200度  ，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	405
	1.737 非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜-300度～-1200度  ，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	406
	1.60 双非球面
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，双非球面-单焦点镜片设计。
2、比单光非球面镜片视物周边变形小。
3、膜层：耐磨、防水 防静电、全新UV防护技术
二、联合光度：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	407
	1.50非球面加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+600度～-600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	408
	1.60非球面加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	409
	1.67非球面加硬镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	410
	1.74非球面多层复合膜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+1000度  ～-1800，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	411
	1.56非球面单光易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+600度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	412
	1.60非球面单光易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	413
	1.67非球面单光易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	414
	1.67非球面单光  
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+800度～-1600度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	415
	1.74非球面单光易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防有害蓝光、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：球镜+1000度  ～-1800，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	416
	1.50数字非球面渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。
二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	417
	1.50数字非球面渐进易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV、防有害蓝光。
二、联合光度：球镜+400度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	418
	1.67数字非球面渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。
二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	419
	1.67数字非球面渐进易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV、防有害蓝光。
二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	420
	1.50镜片舒缓型
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。
2、提供远用区域、近用光学区；后表面加工技术。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。
二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
三、BS :+100度/BS Lite: +0.75度
	片
	1
	
	
	

	421
	1.50舒缓型
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。
2、提供远用区域、近用光学区。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。
二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
三、BS :+100度/BS Lite: +0.75度
	片
	1
	
	
	

	422
	1.67镜片舒缓型
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。
2、提供远用区域、近用光学区。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。
二、联合光度：球镜+500度～-1700度，柱镜：0度～-600度。
三、BS :+100度/BS Lite: +0.75度
	片
	1
	
	
	

	423
	1.67数字式舒缓型
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。
2、提供远用区域、近用光学区。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV。
二、联合光度：球镜+500度～-1700度，柱镜：0度～-600度。
三、BS :+100度/BS Lite: +0.75度
	片
	1
	
	
	

	424
	1.50非球面室内渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。
2、提供远用区域、近用光学区。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、易洁双面防UV
二、联合光度：球镜+500度～-1700度，柱镜：0度～-600度。
三、BS :+100度/BS Lite: +0.75度
	片
	1
	
	
	

	425
	1.67非球面室内渐进
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。
二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	426
	1.50非球面室内渐进易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。
4、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜。
5、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线、防有害蓝光。
二、联合光度：球镜+600度～-600度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	427
	1.60非球面室内渐进易洁
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、视物周边变形小。
3、以视远为主要基准点，从远至近的连续矫正。
4、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV、防有害蓝光。
二、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	428
	1.50护眼镜片活力型 （1）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
活力型(适合7-12岁人群) 
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	429
	1.50护眼镜片学习型（2）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、学习型(适合13-18岁人群)
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	430
	1.50护眼镜片活力型（3）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、活力型(适合7-12岁人群
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	431
	1.50护眼镜片学习型（4）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、学习型(适合13-18岁人群
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	432
	1.60护眼镜片活力型（1）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、活力型(适合7-12岁人群) 
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	433
	1.60护眼镜片学习型（2）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、学习型(适合13-18岁人群)
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	434
	1.60护眼镜片活力型易洁UV（3）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、活力型(适合7-12岁人群) 
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	435
	1.60护眼镜片学习型易洁UV（4）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、学习型(适合13-18岁人群):
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。
二、联合光度：基础弯-球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	436
	1.67护眼镜片活力型（1）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、活力型(适合7-12岁人群)
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	437
	1.67护眼镜片学习型（2）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、学习型(适合13-18岁人群)
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线。
二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	438
	1.67护眼镜片活力型（3）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、活力型(适合7-12岁人群)
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。
二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	439
	1.67护眼镜片学习型（4）
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，护眼镜片。
2、学习型(适合13-18岁人群)
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线，防有害蓝光。
二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	440
	1.552非球面多层复合膜
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、为近距离用眼活动，缓解眼疲劳。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、阻隔 UV 紫外线
二、联合光度：球镜0度～-650，-650度～-800度，柱镜：0度～-300度，0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	441
	1.591青少年近视防控镜片
	一、性能要求：
1、采用宇宙片，DOT点扩散近视防控技术，UV膜层，阻隔紫外线，多一层防护，近视防控效果≥45%.阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类
2、DOT镜片采用自定义数字化眼镜技术， 
3、DOT镜片，通过降低视网膜对比度，减少邻近视锥细胞接收的光信号差异，延缓近视加深。 
4、DOT镜片，运用点扩散近视控制技术，降低对比度，延缓近视加深。 
5、膜层：UV膜层、耐磨、耐污、易清洁，抗冲击阻隔 UV 紫外线
二、联合光度：球镜+0.00度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	50
	
	
	

	442
	1.67青少年近视防控镜片
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，DOT点扩散近视防控技术，UV膜层，阻隔紫外线，多一层防护，近视防控效果≥45%.阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类
2、DOT镜片采用自定义数字化眼镜技术。 
3、DOT镜片，通过降低视网膜对比度，减少邻近视锥细胞接收的光信号差异，延缓近视加深， 
4、DOT镜片，运用点扩散近视控制技术，降低对比度，延缓近视加深。 
5、膜层：UV膜层、耐磨、耐污、易清洁，抗冲击阻隔 UV 紫外线
二、联合光度：球镜+0.00度～-800度，-800度～-1000度，柱镜：0度～-200度，0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	443
	1.50 驾驶镜片单焦点
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。驾驶镜片，炫光技术。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	444
	1.67驾驶镜片单焦点
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。驾驶镜片，炫光技术。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、双面防UV、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+900度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	445
	1.50舒缓型  
	1、提供远用区域，近用光学区，提供个性化佩戴参数进行镜片设计和像差优化。
2、≥3种基弯可选，适配各种面弯镜架，变色。
3、光度范围：球镜：+800度～-1000度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	446
	 1.50 个性化单光  
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+800度～-1100度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	447
	 1.60 个性化单光  
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+800度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	448
	 1.67 个性化单光  
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理。
二、联合光度：球镜+900度～-1500度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	449
	  1.50 个性化单光  
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理，防有害蓝光。
二、联合光度：球镜+800度～-1100度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	450
	  1.60 个性化单光  
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。采用双轴优化技术。
2、视物周边变形小。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、易清洁、易护理，防有害蓝光。
二、联合光度：球镜+800度～-1400度，柱镜：0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	451
	1.60渐进  
	一、性能要求：
1、采用树脂材质，非球面镜片设计。
2、周边变形小，镜片轻、薄、平整、成像稳定，解决成像变形，采用平缓性及改进型修正面技术。
3、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、易清洁、易护理、双面防UV。
二、联合光度：球镜+800度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	452
	1.59青少年近视防控离焦镜片
	一、性能要求：
1、集成网阵优化技术，实现光信号刺激，使用对称的六边形微透镜单元设计，结合非球面设计，优化全视野动态用眼舒适度。
2、膜层要求：双面膜层工艺，防油污、防尘、防水、照相不反光，耐磨。
二、光度范围：0度～-1000度.柱镜：0度～-400度
	片
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	453
	1.56青少年近视防控离焦镜片
	一、性能要求：
1、集成网阵优化技术，更小的中央光学区，空间对称的六边形微透镜单元设计，结合远近平衡非球面设计，近视防控效果≥45%.阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类
2、性能要求:
集成网阵优化技术，在镜片上约 35mm 直径范围内嵌入 约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。通过从点到线、再到网的升级，微透镜填充率高达 67%，实现光信号刺激。集成网阵优化设计镜片，在镜片上约35mm 直径范围内嵌入约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。实现光信号刺激。更小的中央光学区，形成离焦边界，产生边界刺激，结合远近平衡非球面设计。
4、膜层：皓韧膜、耐磨、耐污防蓝光、易清洁，抗冲击阻隔 UV 紫外线
二、联合光度：球镜+100度～-800度，柱镜：0度～-300度。
	片
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	454
	1.59青少年近视管理镜片
	一、性能要求：
1、宇宙片。
2、网阵优化技术，玲珑边界技术，更小的中央光学区，空间对称的六边形微透镜单元设计，结合远近平衡非球面设计，近视防控效果≥45%.阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类。
3、性能要求:
集成网阵优化技术，在镜片上 35mm 直径范围内嵌入 540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。通过从点到线、再到网的升级，微透镜填充率高达 67%，实现光信号刺激。集成网阵优化设计镜片，在镜片上约35mm 直径范围内嵌入约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。实现光信号刺激。更小的中央光学区，形成离焦边界，产生边界刺激，结合远近平衡非球面设计。
4、膜层：皓韧膜、耐磨、耐污防蓝光、易清洁，抗冲击阻隔 UV 紫外线
二、联合光度：球镜+100度～-1200度，柱镜：0度～-400度。
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	455
	1.6青少年近视防控离焦镜片
	一、性能要求：
1、树脂片
2、集成网阵优化技术，玲珑边界技术，更小的中央光学区，空间对称的六边形微透镜单元设计，结合远近平衡非球面设计，近视防控效果≥45%.阿贝数≥39，执行标准：GB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类
3、性能要求:
集成网阵优化技术，在镜片上 35mm 直径范围内嵌入约 540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。通过从点到线、再到网的升级，微透镜填充率高达 67%，实现光信号刺激。集成网阵优化设计镜片，在镜片上约35mm 直径范围内嵌入约540个六边形微透镜单元，形成集成网阵。实现光信号刺激。更小的中央光学区，形成离焦边界，产生边界刺激，结合远近平衡非球面设计。
4、膜层：皓韧膜、耐磨、耐污防蓝光、易清洁，抗冲击阻隔 UV 紫外线
二、联合光度：球镜+100度～-950，柱镜：0度～-400度。
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	456
	1.56非球面绿膜
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	457
	1.56非球面绿膜远视
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	458
	1.60UV非球面绿膜
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	459
	1.60MR-8UV非球面绿膜
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	460
	1.60MR-8UV非球面绿膜远视
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	461
	1.67UV非球面绿膜
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜-300度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	462
	1.74非球面绿膜
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜-400度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	463
	1.56UV400非球面阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	464
	1.56UV400非球面阻蓝紫光膜远视
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	465
	1.60UV400非球面阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	466
	1.67UV400非球面阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	467
	1.74UV400非球面阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜-400度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	468
	1.67UV400双面非球面阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜-300度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	469
	1.56UV400非球面超发水阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	470
	1.56UV400非球面超发水阻蓝 紫光膜远视
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+600度、0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	471
	1.60UV400非球面超发水阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	472
	1.60MR-8UV非球面超发水阻 蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：智能有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜： 0度～-200度
	片
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	473
	1.67UV400非球面超发水阻蓝紫光膜
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～-1200度、-1200度～-1500度、柱镜： 0度～-200度
	片
	1
	
	
	

	474
	1.56非球面眩蓝镜片
	1、 性能要求： 
1、采用树脂材质，
2、昼夜减弱眩光。
3、智能阻蓝科技：抵御有害蓝光，保障有益蓝光通过。
4、至少20层镀膜，透光率≥97%，昼夜反光率降低70%以上。
5、膜层：防眩光，防蓝光，低反光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	475
	1.60非球面眩蓝镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、采用减弱眩光技术。
3、智能阻蓝科技：抵御有害蓝光，保障有益蓝光通过。
4、至少20层镀膜，透光率≥97%，昼夜反光率降低70%以上。
5、膜层：防眩光，防蓝光，低反光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
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	476
	1.56非球面抗蓝光抗冲击超发水镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、镀膜材料采用Primer涂层，增强镜片硬度，抗冲击、不易碎；双面18层减少反光双色膜工艺，高透光。
4、膜层：抗冲击，防蓝光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	477
	1.60非球面抗蓝光抗冲击超发水镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、镀膜材料采用Primer涂层，增强镜片硬度，抗冲击、不易碎；双面18层减少反光双色膜工艺，高透光。
4、膜层：抗冲击，防蓝光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	478
	1.67非球面抗蓝光抗冲击超发水镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、镀膜材料采用Primer涂层，增强镜片硬度，抗冲击、不易碎；双面18层减少反光双色膜工艺，高透光。
4、膜层：抗冲击，防蓝光，高清视觉，阻隔 UV 紫外线，防水防污。
二、联合光度：球镜-300度～-1500度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	479
	1.56数码全焦镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、全域视野，镜片光度从中心向四周均匀递减，无视野盲区，全视域视物，适配青少年日常学习、运动等多场景佩戴。
3、膜层：延缓近视，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	480
	1.60数码全焦镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、全域视野：镜片光度从中心向四周均匀递减，无视野盲区，全视域视物，适配青少年日常学习、运动等多场景佩戴。
3、膜层：延缓近视，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	481
	1.67数码全焦镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、全域视野：镜片光度从中心向四周均匀递减，无视野盲区，全视域视物，适配青少年日常学习、运动等多场景佩戴。
3、膜层：延缓近视，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光。
二、联合光度：球镜-300度～-1000度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	482
	1.56非球面无底变色片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～-600度，-600度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	483
	1.56非球面防蓝光基变色
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～-600度，-600度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	484
	1.60非球面抗蓝光膜变色
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	485
	1.56高清低反无底防蓝光镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。
3、膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。
二、联合光度：球镜0度～-600度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	486
	1.60高清低反无底防蓝光镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。
3、膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。
二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	487
	1.67高清低反无底防蓝光镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。
3、膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。
二、联合光度：球镜-300度～-1200度，-1200度～-1500度，柱镜：0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	488
	1.56周边离焦镜片
	1、 性能要求： 
1、采用树脂材质。
2、镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。
3、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	489
	1.60MR-8睲视力周边离焦镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。
3、膜层：抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	490
	1.56青少年多点离焦镜片
	一、性能要求：减缓近视加深，精准配比：采用放射多焦点离焦技术，在镜片表面分布约646个多焦点微透镜，形成约13环连续的放射状圈层，引导光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，减缓眼轴增长，延缓近视加深。
二、光度范围：球镜0度～-600度、柱镜0度~-200度
	片
	1
	
	
	

	491
	1.60防蓝光青少年多点离焦镜片
	一、性能要求：减缓近视加深作用，采用多焦点离焦技术，在镜片表面分布约646个多焦点微透镜，形成约13环连续的放射状圈层，光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，减缓眼轴增长，延缓近视加深。
二、光度范围：球镜0度～-600度、柱镜0度~-200度
	片
	1
	
	
	

	492
	1.60MR-8多点微透离焦镜片
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、减缓近视加深：采用多焦点微透镜离焦技术。
3、矫正：10mm光学中心明视区矫正。
4、微透镜按环状排列配。
5、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	493
	1.56周边离焦镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。
3、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	494
	1.60MR-8周边离焦镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。
3、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	495
	1.67周边离焦镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长。
3、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-1200度、柱镜0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	496
	1.591智能多点离焦镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、减缓近视加深：采用多焦点微透镜离焦技术。
3、10mm光学中心明视区矫正。
4、微透镜按环状科学排列。
5、安全防护：符合GB 45184-2024、GB 45185-2024国家标准。
6、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-600度，-600度～-1000度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	497
	1.60MR-8智能多焦点离焦镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，青少年防护镜片。
2、减缓近视加深：采用多焦点微透镜离焦技术。
3、10mm光学中心明视区矫正。
4、微透镜按环状科学排列。
5、安全防护：符合GB 45184-2024、GB 45185-2024国家标准。
6、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，防蓝光。
二、联合光度：球镜0度～-800度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	498
	1.56青少年多点离焦镜片定制
	一、性能要求：减缓近视加深，采用多焦点离焦技术，在镜片表面分布约646个多焦点微透镜，形成约13环连续的放射状圈层，光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，减缓眼轴增长，延缓近视加深。
二、光度范围：球镜0度～-1000度、柱镜0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	499
	1.60防蓝光青少年多点离焦镜片定制
	一、性能要求：减缓近视加深，精准配比：减负效果加倍，采用R.M.D.T放射多焦点离焦技术，在镜片表面分布646个多焦点微透镜，形成13环连续的放射状圈层，引导光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，从而达到减缓眼轴增长，延缓近视加深的效果。
二、光度范围：球镜0度～-800度、柱镜0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	500
	1.56非球面加硬绿膜定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	501
	1.60非球面绿膜定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	502
	1.60MR-8UV非球面加硬绿膜定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	503
	1.67非球面绿膜防蓝光定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。 
二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	504
	1.74非球面绿膜定制
	一、性能要求：1、减少反光更护眼，视觉每一天，高清视觉；2、阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障；3、膜层要求：抗冲击! 二、光度范围:球镜0度～+1300、
柱镜:0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	505
	1.56UV非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	506
	1.60UV非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	507
	1.60MR-8UV非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	508
	1.67UV非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	509
	1.74UV400非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围:球镜0度～+1300、
柱镜:0度～-600度。
	片
	1
	
	
	

	510
	1.56UV非球面超发水阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	511
	1.60UV非球面超发水阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	512
	1.60MR-8UV400非球面超发水阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	513
	1.67UV非球面超发水阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	514
	1.60高清低反防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、是防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。
3、膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。
二、联合光度：球镜0度～-1000度，-1000度  ～-1800，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	515
	1.67高清低反防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、是防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。
3、膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。
二、联合光度：球镜0度～-800度，-800度～-2000度，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	516
	1.56非球面变色定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～+600度，0度～-1000度，柱镜：0度～-400度，0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	517
	1.56非球面绿膜定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	518
	1.60UV非球面绿膜定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	519
	1.60MR-8UV非球面绿膜定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜：0度～-600度、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	520
	1.67UV非球面绿膜定制
	一、性能要求：镜片采用树脂材质，具备高清视觉效果，减少反射眩光护眼；产品提供全波段阻隔 UV 紫外线，镜片及膜层具备抗冲击性能。二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	521
	1.56UV400非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	522
	1.60UV400非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	523
	1.60MR-8UV400非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	524
	1.67UV400非球面阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。二、光度范围：球镜0度～+1200度
、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	525
	1.60高清低反无底防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。
3、膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。
二、联合光度：球镜0度～-1000度，-1000度  ～-1800，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	526
	1.67高清低反无底防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，有害光防护镜片。
2、防蓝光镜片，减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解眼视疲劳。
3、膜层：防蓝光，底色高清，阻隔 UV 紫外线，防水防污，防静电。
二、联合光度：球镜0度～-800度，-800度～-2000度，柱镜：0度～-600度，0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	527
	1.56UV400非球面超发水阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1000度、柱镜： 0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	528
	1.60UV400非球面超发水阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1000度  、0度～-1800度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	529
	1.67UV400非球面超发水阻蓝紫光膜定制
	一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护；防蓝光：阻隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）；阻隔 UV 紫外线：全面阻隔紫外线；高清视觉；膜层：防水防污易清洁。
二、光度范围：球镜0度～+1200度、0度～-2000度、柱镜： 0度～-600度 、0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	530
	1.56非球面无底变色定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～+600度，0度～-1000度，柱镜：0度～-400度，0度～-200度。
	片
	1
	
	
	

	531
	1.60MR-8非球面膜变色定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～+1000度  ，0度～-1900度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	532
	1.67非球面膜变色定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～+1000度  ，0度～-2000度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	533
	1.60MR-8非球面抗蓝光膜变色定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～+1000度  ，0度～-1900度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	534
	1.67非球面抗蓝光膜变色定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，光敏感防护镜片。
2、变色镜片。
3、膜层：变色，防强光，阻隔 UV 紫外线，高清视觉，防蓝光，防水防污。
二、联合光度：球镜0度～+1000度  ，0度～-2000度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	535
	1.56数码单光镜片定制
	1、 性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散
2、 联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	3、 片
	1
	
	
	

	536
	1.60数码单光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
二、联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	537
	1.67数码单光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
二、联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	538
	1.74数码单光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
二、联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	539
	1.56数码单光防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
3、防蓝光。
二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	540
	1.60数码单光防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
3、防蓝光。
二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	541
	1.60MR-8数码单光防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
3、防蓝光。
二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	542
	1.67数码单光防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
3、防蓝光。
二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	543
	1.74数码单光防蓝光镜片定制
	一、性能要求： 
1、采用树脂材质，数码单光镜片。
2、优化散光，消除近用像散，近用区稳定视觉度高。
3、防蓝光。
二、联合光度：联合光度：球镜+1000度～-1400度，柱镜：0度～-400度。
	片
	1
	
	
	

	544
	1.50加硬渐进片
	1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、联合光度：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	545
	1.50耐磨渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
2、联合光度：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	546
	1.60加硬渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
2、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	547
	1.60耐磨渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
2、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	548
	1.67加硬渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
2、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	549
	1.67渐进片防蓝光膜
	
2、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
2、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	550
	1.5非球面渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
2、联合光度：球镜+500度～-700度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	551
	1.50渐进片防蓝光
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	552
	1.60非球面渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	553
	1.60渐进片防蓝光
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2，依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	554
	1.67非球面渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
4、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	555
	1.67渐进片防蓝光
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
3、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
4、联合光度：球镜+800度～-1200度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	556
	1.50渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	557
	1.50渐进片防蓝光膜
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	558
	1.60渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	559
	1.60渐进片防蓝光膜
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+600度～-1000度，柱镜：0度～-400度
	片
	1
	
	
	

	560
	1.67渐进片
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+800度～-1500度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	561
	1.67渐进片蓝光膜
	
1、远用区镜片上部，提供远用屈光度，视野宽、像差小，渐进通道远用区到近用区的过渡带。中用区通道中段，对应中距离 适合办公人群。近用区镜片下部，含近用屈光度像差区镜片两侧。
2、依托 AI 算法与 Lensight 视觉演算引擎，屈光度（含 ADD）、单眼瞳距、单眼瞳高等基础信息，
3、联合光度：球镜+800度～-1500度，柱镜：0度～-600度
	片
	1
	
	
	

	合计
	
	

	说明：
1.“综合单价”是指完成某镜片供应（含加工）服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用等）；
2.报价明细表合计金额应当等于报价表所列报价。




