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	服务名称
	数量及单位
	报价
	备注

	[bookmark: _GoBack]镜片供应服务A分标
	1项
	人民币（大写）                               （¥                         ）
	报价明细详见附件






供应商公章：                                        
法定代表人或委托代理人签字：                        
日期：     年     月    日

注：供应商应根据所提供服务如实填写报价表及报价明细表的各项内容。
 

附件：
报价明细表
	序号
	品名
	技术参数
	单位
	年预计采购数量①
	生产厂家、品牌、型号
	综合单价（元）②
	单项合计（元）③=年预计采购数量①×综合单价②

	1 
	1.50青少年近视管理镜片
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK4]1.中心光学区直径约8-10mm。
[bookmark: OLE_LINK9]2.镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
4.球镜：-1.00D~-4.00D
5.柱镜：1.00D(近视联合光度-4.00D）
	片
	35
	
	
	

	2 
	1.50青少年近视管理镜片1
	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5]1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm，
2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
4.球镜：1.00D~-6.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	50
	
	
	

	3 
	1.60青少年近视管理镜片1
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10]1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm，
2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T10810.1-2025）标准；
4.球镜：1.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	30
	
	
	

	4 
	1.50青少年近视管理镜片2
	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK12]1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm，
2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
4.球镜：-1.00D~-4.00D
5.柱镜：1.00D(近视联合光度-4.00D）
	片
	40
	
	
	

	5 
	1.60青少年近视管理镜片2
	[bookmark: OLE_LINK14]1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm，
2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：-1.00D~-6.00D
5.柱镜：1.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	6 
	1.50青少年近视管理镜片3
	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm，
2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：1.00D~-6.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	20
	
	
	

	7 
	1.60青少年近视管理镜片3
	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm，
2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：1.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	30
	
	
	

	8 
	1.67青少年近视管理镜片1
	1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm，
2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：1.00D~-9.50D
5.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-9.50D）
	片
	1
	
	
	

	9 
	1.59复合青少年近视管理镜片1
	1.PC材质。
2.采用同心环状离焦镜技术：镜片中心区域设置同心环状离焦镜结构，产生近视离焦信号。
3.采用周边视力控制技术：镜片周边区域需具备度数调整功能，减少视网膜周边的远视性离焦
4.中央光学区：中央清晰区直径应≥7mm；离焦镜等效加光+4.00D
5.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：1.00~-4.00D
	片
	20
	
	
	

	10 
	1.59复合青少年近视管理镜片2
	1.PC材质。
2.采用同心环状离焦镜技术：镜片中心区域设置同心环状离焦镜结构，产生近视离焦信号。
3.采用周边视力控制技术：镜片周边区域需具备度数调整功能，减少视网膜周边的远视性离焦
4.中央光学区：中央清晰区直径应≥7mm；离焦镜等效加光+4.00D
5.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：1.00~-9.00D
7.柱镜：1.00~-4.00D
	片
	10
	
	
	

	11 
	1.59减缓青少年近视镜片1
	1.PC材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环，周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-6.00D
8.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	30
	
	
	

	12 
	1.59减缓青少年近视镜片2
	1.PC材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-4.00D
8.柱镜：1.00D~-1.00D(近视联合光度-4.00D）
	片
	1
	
	
	

	13 
	1.59减缓青少年近视镜片2
	1.PC材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-9.00D
8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D）
	片
	200
	
	
	

	14 
	1.60减缓青少年近视镜片2
	1.采用MR-8材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-9.00D
8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D）
	片
	1
	
	
	

	15 
	1.67减缓青少年近视镜片2
	1.采用MR-7材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-10.00D
8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	16 
	1.59减缓青少年近视镜片3
	1.PC材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-9.00D
8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D）
	片
	1
	
	
	

	17 
	1.60减缓青少年近视镜片3
	1.采用MR-8材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-9.00D
8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D）
	片
	1
	
	
	

	18 
	1.67减缓青少年近视镜片3
	1.采用MR-7材质
2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D
3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm
4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015）
5.中央光学区7-9mm
6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
7.球镜：1.00D~-10.00D
8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	19 
	1.50 单光防蓝光镜片
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.03
3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+4.00D~-4.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	20 
	1.56 单光防蓝光镜片
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.03
3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+6.00D~-8.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	10
	
	
	

	21 
	1.60单光防蓝光镜片
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.03
3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+6.00D~-8.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	10
	
	
	

	22 
	1.67单光防蓝光镜片
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.03
3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+6.00D~-10.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	10
	
	
	

	23 
	1.74单光防蓝光镜片
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.03
3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：-2.25D~-12.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	24 
	1.5 单光镜片
	1.单光:球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+4.00D~-4.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D
	片
	1
	
	
	

	25 
	1.56 单光镜片
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+6.00D~-8.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D
	片
	195
	
	
	

	26 
	1.6 单光镜片
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+6.00D~-10.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	80
	
	
	

	27 
	1.67 单光镜片
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+6.00D~-10.00D
6.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	45
	
	
	

	28 
	1.74 单光镜片
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：-2.25D~-12.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	10
	
	
	

	29 
	1.5 单光防蓝光镜片1
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.05
3.可见光透过率：95%-97%
符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+4.00D~-4.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D
	片
	1
	
	
	

	30 
	1.6 单光防蓝光镜片1
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.05
3.可见光透过率：95%-97%
符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+6.00D~-10.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	31 
	1.67 单光防蓝光镜片1
	1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
2.色偏指数（CIE）：≤1.05
3.可见光透过率：95%-97%
符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+6.00D~-10.00D
6.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	32 
	1.5 单光变色镜片
	1.单光:球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+6.50D~-10.00D
7.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	33 
	1.6 单光镜片1
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+10.50D~-11.00D
7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D）
	片
	1
	
	
	

	34 
	1.6 单光变色镜片
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+10.50D~-11.00D
7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D）
	片
	10
	
	
	

	35 
	1.67 单光镜片1
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+8.00D~-12.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	36 
	1.67 单光变色镜片
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+8.00D~-12.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	37 
	1.74 单光镜片1
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+9.00D~-14.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	38 
	1.74 单光变色镜片
	1.单光:非球面设计。
2.可见光透过率：≥98%
3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	39 
	1.56 单光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+6.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	10
	
	
	

	40 
	1.60 单光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 
4.球镜：+6.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	10
	
	
	

	41 
	1.67单光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+6.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）
	片
	4
	
	
	

	42 
	1.74单光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：-2.25D~-12.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	43 
	1.56 单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+6.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	44 
	1.59单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 
4.球镜：1.00D~-6.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	45 
	1.60 单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+6.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	46 
	1.67单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+6.00D~-8.00D
5.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）
	片
	1
	
	
	

	47 
	1.74单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：-2.25D~-12.00D
5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	48 
	1.56 单光镜片3
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03
可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+6.00D~-8.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	49 
	1.60 单光镜片3
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03
可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+6.00D~-8.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	50 
	1.67单光镜片3
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.膜层表面硬度≥7H 415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03
可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+6.00D~-8.00D
7.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）
	片
	1
	
	
	

	51 
	1.74单光镜片3
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.膜层表面硬度≥7H 415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03
可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：-2.25D~-12.00D
7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	52 
	1.56 单光变色镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+4.00D~-6.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	53 
	1.60 单光变色镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：1.00D~-8.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	54 
	1.56 单光变色镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：+4.00D~-6.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	55 
	1.60 单光变色镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：1.00D~-8.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	56 
	1.60 单光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+10.00D~-11.00D
5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D）
	片
	1
	
	
	

	57 
	1.60 单光变色镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：+8.00D~-10.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	58 
	1.67单光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+8.00D~-12.00D
5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	59 
	1.67单光变色镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：+9.00D~-12.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	60 
	1.74单光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.球镜：+13.00D~-20.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-20.00D）
	片
	1
	
	
	

	61 
	1.74单光变色镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：+9.00D~-14.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	62 
	1.60 单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+10.00D~-11.00D
5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D）
	片
	1
	
	
	

	63 
	1.60 单光变色镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：+8.00D~-10.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	64 
	1.67单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+8.00D~-12.00D
5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	65 
	1.67单光变色镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：+9.00D~-12.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	66 
	1.74单光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.球镜：+13.00D~-20.00D
5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-20.00D）
	片
	1
	
	
	

	67 
	1.74单光变色镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
5.球镜：+9.00D~-14.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	68 
	1.60 单光镜片3
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03
可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+10.00D~-11.00D
7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D）
	片
	1
	
	
	

	69 
	1.67单光镜片3
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03
可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+8.00D~-10.00D
7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	70 
	1.74单光镜片3
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03
可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5%
4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
6.球镜：+8.00D~-12.00D
7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	71 
	1.56 单光防蓝光镜片1
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
5.球镜：+6.00D~-8.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	2
	
	
	

	72 
	1.60 单光防蓝光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
5.球镜：+6.00D~-8.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	2
	
	
	

	73 
	1.67单光防蓝光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
5.球镜：+6.00D~-8.00D
6.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D）
	片
	2
	
	
	

	74 
	1.74单光防蓝光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
5.球镜：-2.25D~-12.00D
6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	2
	
	
	

	75 
	1.60 单光防蓝光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
5.球镜：+8.00D~-11.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D）
	片
	1
	
	
	

	76 
	1.67单光防蓝光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
5.球镜：+8.00D~-12.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	77 
	1.74单光防蓝光镜片2
	1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。
2.边缘像差衰减率≥90%
3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。
色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准；
5.球镜：+13.00D~-20.00D
6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-20.00D）
	片
	1
	
	
	

	78 
	1.5 成人渐进镜片
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	79 
	1.5 成人渐进变色镜片
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	80 
	1.6 成人渐进镜片
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	81 
	1.6 成人渐进变色镜片
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	82 
	1.67 成人渐进镜片
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	83 
	1.67 成人渐进变色镜片
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	84 
	1.74 成人渐进镜片
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	85 
	1.50成人标准型渐进镜片1
	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	86 
	1.50成人标准型渐进变色镜片1
	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	87 
	1.60成人标准型渐进镜片1
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	10
	
	
	

	88 
	1.60成人标准型渐进变色镜片1
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	89 
	1.67成人标准型渐进镜片1
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	90 
	1.67成人标准型渐进变色镜片1
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	91 
	1.74成人标准型渐进镜片1
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	92 
	1.74成人标准型渐进变色镜片1
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	93 
	1.50成人标准型渐进镜片2
	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	94 
	1.50成人标准型渐进变色镜片2
	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	95 
	1.60成人标准型渐进镜片2
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	10
	
	
	

	96 
	1.60成人标准型渐进变色镜片2
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	6
	
	
	

	97 
	1.67成人标准型渐进镜片2
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	98 
	1.67成人标准型渐进变色镜片2
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	99 
	1.74成人标准型渐进镜片2
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	100 
	1.74成人标准型渐进变色镜片2
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	101 
	1.50成人标准型渐进镜片3
	1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	102 
	1.60成人标准型渐进镜片3
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	103 
	1.67成人标准型渐进镜片3
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	104 
	1.74成人标准型渐进镜片3
	1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	105 
	1.50成人强化型渐进镜片1
	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	10
	
	
	

	106 
	1.60成人强化型渐进镜片1
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	107 
	1.67成人强化型渐进镜片1
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	108 
	1.74成人强化型渐进镜片1
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	109 
	1.50成人强化型渐进镜片2
	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	110 
	1.60成人强化型渐进镜片2
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	111 
	1.67成人强化型渐进镜片2
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	112 
	1.74成人强化型渐进镜片2
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。
2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。
3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	113 
	1.50成人半个性化渐进镜片1
	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	114 
	1.60成人半个性化渐进镜片1
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	115 
	1.67成人半个性化渐进镜片1
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	116 
	1.74成人半个性化渐进镜片1
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	117 
	1.50成人半个性化渐进镜片2
	1.球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	118 
	1.60成人半个性化渐进镜片2
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	119 
	1.67成人半个性化渐进镜片2
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	120 
	1.74成人半个性化渐进镜片2
	1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。
2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	121 
	1.50驾驶型单光镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+2.00D~-4.00D
柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	122 
	1.60驾驶型单光镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+4.00D~-8.00D
柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D）
	片
	1
	
	
	

	123 
	1.67驾驶型单光镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+4.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	124 
	1.50驾驶型单光镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-6.00D
柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	125 
	1.50驾驶型单光变色镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+6.00D~-6.00D
柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	126 
	1.60驾驶型单光镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	127 
	1.60驾驶型单光变色镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+8.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	128 
	1.67驾驶型单光镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	129 
	1.67驾驶型单光变色镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	130 
	1.74驾驶型单光镜片
	1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。
2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+16.00D~-19.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-19.00D）
	片
	1
	
	
	

	131 
	1.50抗视疲劳型镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：-1.25D~-6.00D
柱镜：1.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	132 
	1.60抗视疲劳型镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：-1.25D~-8.00D
柱镜：1.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	133 
	1.50抗视疲劳型镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：-1.25D~-6.00D
柱镜：1.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	134 
	1.60抗视疲劳型镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：-1.25D~-8.00D
柱镜：1.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	135 
	1.50抗视疲劳型镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	136 
	1.60抗视疲劳型镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	137 
	1.50抗视疲劳型镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	138 
	1.60抗视疲劳型镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	139 
	1.50抗视疲劳型强化镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	140 
	1.50抗视疲劳型强化变色镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	141 
	1.60抗视疲劳型强化镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	142 
	1.60抗视疲劳型强化变色镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	143 
	1.67抗视疲劳型强化镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	144 
	1.67抗视疲劳型强化变色镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	145 
	1.74抗视疲劳型强化镜片1
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+16.00D~-19.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-19.00D）
	片
	1
	
	
	

	146 
	1.50抗视疲劳型强化镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+5.00D~-7.00D
柱镜：1.00D~-4.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D）
	片
	1
	
	
	

	147 
	1.60抗视疲劳型强化镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	148 
	1.67抗视疲劳型强化镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	149 
	1.74抗视疲劳型强化镜片2
	1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。
2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。
3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+16.00D~-19.00D
柱镜：1.00D~-6.00D
下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-19.00D）
	片
	1
	
	
	

	150 
	1.50个性化单光镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-6.00D
柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	151 
	1.50个性化单光变色镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+6.00D~-6.00D
柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	152 
	1.50偏光（灰/褐/绿）
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。
球镜：+6.00D~-6.00D
柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	153 
	1.60个性化单光镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	154 
	1.60个性化单光变色镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+10.00D~-11.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D）
	片
	1
	
	
	

	155 
	1.60偏光（灰/褐/绿）
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。
球镜：+8.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	156 
	1.67个性化单光镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	157 
	1.67个性化单光变色镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+11.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	158 
	1.67偏光（灰/褐/绿）
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	159 
	1.74个性化单光镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+16.00D~-19.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-19.00D）
	片
	1
	
	
	

	160 
	1.74个性化单光变色镜片1
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。
球镜：+9.00D~-14.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D）
	片
	1
	
	
	

	161 
	1.50个性化单光镜片2
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-6.00D
柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D）
	片
	1
	
	
	

	162 
	1.60个性化单光镜片2
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-10.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D）
	片
	1
	
	
	

	163 
	1.67个性化单光镜片2
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-12.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D）
	片
	1
	
	
	

	164 
	1.74个性化单光镜片2
	1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。
2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。
3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准
4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+16.00D~-19.00D
柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-19.00D）
	片
	1
	
	
	

	165 
	1.50标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-6.00D
柱镜：1.00~-2.00D
	片
	1
	
	
	

	166 
	1.60标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-8.00D
柱镜：1.00~-2.00D
	片
	1
	
	
	

	167 
	1.56标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-8.00D
柱镜：1.00~-2.00D
	片
	460
	
	
	

	168 
	1.60标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-8.00D
柱镜：1.00~-3.00D"
	片
	230
	
	
	

	169 
	1.67标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00~-2.00D
	片
	70
	
	
	

	170 
	1.50标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+10.50D~-10.75D
柱镜：1.00~-5.00D
	片
	1
	
	
	

	171 
	1.60标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+7.00D~-12.00D
柱镜：1.00~-6.00D
	片
	1
	
	
	

	172 
	1.60标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+10.00D~-11.50D
柱镜：1.00~-4.50D
	片
	50
	
	
	

	173 
	1.67标准单光镜片1
	1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。
2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。
3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-15.00D
柱镜：1.00~-6.00D
	片
	15
	
	
	

	174 
	1.56 标准防蓝光镜片3
	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。
2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。
3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-8.00D
柱镜：1.00~-2.00D
	片
	26
	
	
	

	175 
	1.60标准防蓝光镜片4
	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。
2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。
3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-8.00D
柱镜：1.00~-3.00D
	片
	50
	
	
	

	176 
	1.67标准防蓝光镜片4
	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。
2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。
3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+6.00D~-10.00D
柱镜：1.00~-2.00D
	片
	16
	
	
	

	177 
	1.60标准防蓝光镜片5
	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。
2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。
3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+10.00D~-11.50D
柱镜：1.00~-4.50D
	片
	6
	
	
	

	178 
	1.67标准防蓝光镜片5
	1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。
2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。
3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019）
4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准
球镜：+8.00D~-15.00D
柱镜：1.00~-6.00D
	片
	6
	
	
	

	合计
	
	

	说明：
1.“综合单价”是指完成某镜片供应（含加工）服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用等）；
2.报价明细表合计金额应当等于报价表所列报价。



