B分标报价表-1

	服务名称
	数量及单位
	报价
	备注

	镜架供应服务B分标
	1项
	人民币（大写）                               （¥                         ）
	报价明细详见附件






供应商公章：                                        
法定代表人或委托代理人签字：                        
日期：     年     月    日

注：供应商应根据所提供服务如实填写报价表及报价明细表的各项内容。
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	一、镜架

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	报价（元）
	材质、标准和特点
	规格
	备注

	1
	TR超轻
	副
	1
	
	1.材质：TR+硅胶材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。 2.镜架总长度90-116mm，单个镜框长度38-50mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：2岁以上儿童/青少年。
	库存架
	

	2
	TR镜架
	副
	1
	
	2.TR材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度96-120mm，单个镜框长度42-52mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：6岁以上青少年。
	库存架
	

	3
	硅胶镜架
	副
	1
	
	1.硅胶材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度96-120mm，单个镜框长度42-52mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：6岁以上青少年。
	库存架
	

	4
	硅胶镜架
	副
	1
	
	1.硅胶材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度96-116mm，单个镜框长度40-50mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：4岁以上儿童及青少年。
	库存架
	

	5
	学生舒适久戴型肌肤漆镜架
	副
	1
	
	1.塑钢材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准,。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：8-18岁学生群体。
	库存架
	

	6
	中童户外运动
	副
	1
	
	1.硅胶材质。2.2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：8岁以上学生。
	库存架
	

	7
	学生时尚镜架
	副
	1
	
	1.铜合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上的学生群体。
	库存架
	

	8
	金属镜架
	副
	1
	
	1.合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-136mm，单个镜框长度48-60mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-18mm，镜腿长度130-148mm，前倾角6-10°。适合人群：16岁以上。
	库存架
	

	9
	中高光度学生时尚镜架
	副
	1
	
	1.铜合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。适合人群：高度近视人群。
	库存架
	

	10
	商务系列
	副
	1
	
	1.铝合金、不锈钢等质轻、强韧耐用的金属材料，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-136mm，单个镜框长度48-60mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-18mm，镜腿长度130-148mm，前倾角6-10°。3.适合人群：16岁以上。
	库存架
	

	11
	商务系列
	副
	1
	
	1.铜合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：12岁以上的人群。
	库存架
	

	12
	半钛系列
	副
	1
	
	1.镍合金和β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：10岁以上青少年/成人
	库存架
	

	13
	半钛系列
	副
	1
	
	1.半钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：8岁以上青少年/成人。
	库存架
	

	14
	成人商务β钛镜架
	副
	1
	
	1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上青少年/成人。
	库存架
	

	15
	时尚β钛镜架
	副
	1
	
	1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上学生/成人。
	库存架
	

	16
	钛镜架
	副
	1
	
	1.钛合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：青少年/商务人士。
	库存架
	

	17
	纯钛时尚镜架
	副
	1
	
	1.航空材料瓦格纳钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：青少年/成人。
	库存架
	

	18
	轻羽钛镜架
	副
	1
	
	1.轻羽钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：18岁以上成年人。
	库存架
	

	19
	纯钛时尚鏡架
	副
	1
	
	1.纯钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：18岁以上的成年人
	库存架
	

	20
	纯钛商务镜架
	副
	1
	
	1.纯钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：18岁以上的成年人
	库存架
	

	21
	TR超轻
	副
	1
	
	TR 材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜
框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	22
	TR镜架
	副
	1
	
	TR 材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜
框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	23
	硅胶镜架
	副
	1
	
	硅胶材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，
镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	24
	硅胶镜架
	副
	1
	
	硅胶材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，
镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	25
	学生舒适久戴型肌肤漆镜架
	副
	1
	
	钛材质+板材混合材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个
镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	26
	中童户外运动
	副
	1
	
	TR 材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜
框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	27
	学生时尚镜架
	副
	1
	
	合金材质，国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，
镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	28
	金属镜架
	副
	1
	
	钛材质+板材混合材质，国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个
镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	29
	中高光度学生时尚镜架
	副
	1
	
	航空材料瓦格纳钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单
个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	30
	商务系列
	副
	1
	
	钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜
框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	31
	商务系列
	副
	1
	
	钛材质+板材混合材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个
镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	32
	半钛系列
	副
	1
	
	航空材料瓦格纳钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单
个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	33
	半钛系列
	副
	1
	
	航空材料瓦格纳钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单
个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	34
	成人商务β钛镜架
	副
	1
	
	1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上青少年/成人。
	库存架
	

	35
	时尚β钛镜架
	副
	1
	
	1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上学生/成人。
	库存架
	

	36
	钛镜架
	副
	1
	
	钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜
框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	37
	纯钛时尚镜架
	副
	1
	
	进口纯钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长
度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	38
	轻羽钛镜架
	副
	1
	
	进口纯钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长
度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	39
	纯钛时尚鏡架
	副
	1
	
	进口纯钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长
度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	40
	纯钛商务镜架
	副
	1
	
	钛材质、国家标准：GB/T  14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜
框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数
	库存架
	

	41
	成人偏光镜
	副
	1
	
	眼科病型人群专用、国家标准：GB  13511.1-2011
	库存架
	

	42
	成人护目镜
	副
	1
	
	眼科病型人群专用、国家标准：GB  13511.1-2011
	库存架
	

	43
	成人偏光防护镜
	副
	1
	
	眼科病型人群专用、国家标准：GB  13511.1-2011
	库存架
	



